CONTRATOS CLEARTECH (Gestão Carlos Renato):

**CLTxSPH**

**[R1] ROUTE: BRSMMCSCLTK001**

**[L1] Designação: SPO-SPO-ILLCXC1324**

Velocidade: 10Mbps

Acesso: CTBC

Endereço: Designação: SPO-SPO-ILLCXC1324

Descrição: Central CTBC: 0800 941 28 22

**[R1] ROUTE: BRSMMCSCLTK002**

**[L1] Designação: SPO-SPO-ILLCXC1324**

Link\_10Mbps

Fornecedor: Level3

Designação: L143111BRAA0GN.009

Central Level3: 0800 770 07 55

**CLTxSMC**

**[R1] ROUTE: BRCISCSCLTK001**

**[L1] Designação: SPO-SPO-ILLCXC1324**

Link\_10Mbps

Fornecedor: CTBC

Designação: SPO-SPO-ILLCXC1325

Central CTBC: 0800 941 28 22

**[R1] ROUTE: BRCISCSCLTK002**

**[L1] Designação: SPO-SPO-ILLCXC1324**

Link\_10Mbps:

Fornecedor: Level3

Designação: L143121BRAA0GN.00010

Central Level3: 0800 770 07 55

CONTRATOS CLEARTECH (GESTÃO HP):

Informações Técnicas

Datacenter Primário [SMC]

**[R1] Router : BRSMMARCLTK003**

**[L1] Designação : SBO/IP/02319**

Velocidade : 10Mbps

Acesso : Embratel Puro

Endereço : SMC Principal

Descrição : Portabilidade - SMC Primario - EMBRATEL - SBO/IP/02319

**[R2] Router : BRSMMARCLTK004**

**[L2] Designação : SBO/IP/02386**

Velocidade : 10Mbps

Acesso : Embratel Última Milha Vivax

Endereço : SMC Redundante

Descrição : Portabilidade - SMC Secundario - EMBRATEL - SBO/IP/02386

**[S1] Switch L3 : BRSMMARCLTK001**

**[L3] Designação : EXCTB0102**

Velocidade : 100Mbps

Acesso : ????

Endereço : Lan 2 Lan [SMCxCIS]

Descrição : Portabilidade - LAN TO LAN SMC X SPH - ???? - EXCTB0102

Datacenter Secundário [SPH]

**[R1] Router : BRCISARCLTK003**

**[L1] Designação : BRE/IP/01520**

Velocidade : 10Mbps

Acesso : Embratel Puro

Endereço : CIS Principal

Descrição : Portabilidade - SPH Primario - EMBRATEL - BRE/IP/01520

**[R2] Router : BRCISARCLTK004**

**[L2] Designação : BRE/IP/01593**

Velocidade : 10Mbps

Acesso : Embratel Última Milha Eletropaulo

Endereço : CIS Redundante

Descrição : Portabilidade - SPH Secundario - EMBRATEL - BRE/IP/01593

**[S1] Switch L3 : BRCISARCLTK001**

**[L3] Designação : EXCTB0102**

Velocidade : 100Mbps

Acesso : ????

Endereço : Lan 2 Lan [CISXSMC]

Descrição : Portabilidade - LAN TO LAN SPH X SMC - ???? - EXCTB0102